Mitsubishi Hydrolution A2W, R410A

Komplett system för värme, varmvatten och kyla.   
Finns i två storlekar 8 kW eller 12,5 kW.

Värmen tas från uteluften via utedelen och transporteras med köldmediet till innedelen, alltså ingen vattenkrets utomhus som riskerar att frysa!

* Varvtalsstyrd kompressor och cirkulationspump ger optimal energibesparing
* +58°C framledningstemperatur med endast kompressordrift vid utetemperatur ned till -20°C (+65°C med påslagen värmepatron)
* Enkel installation (endast en innedel och en utedel)
* Användarvänlig kontrollpanel på svenska
* Splitsystem - ingen frysrisk i vattenledningar
* Marknadens högsta COP

|  |  |
| --- | --- |
| **Köldmedium** | R410A |
| **Varumärke** | Mitsubishi Heavy Industries |
| **Elanslutning** | Trefas |
| **Anslutning** | Flare |
| **Elektriska data** | 400V 3~ 50Hz |